


**BILKY 2**

* Lamellé collé : Pin sylvestre, Mélèze, Chêne, Bois Exotique Rouge

Essences éco-certifiées selon les normes PEFC et FSC

* Dormant et ouvrant en 68 x 80
* Assemblage par double enfourchement inversé et par colle classée D4 résistant à l’eau
* Finition d’usine monocolore ou bicolore avec lasure à base d’eau, garantie 7 ans. Excellent pouvoir couvrant, haute résistance à l’usure, protection par absorption des UV, protection contre la décoloration du bois et réduction de l’absorption d’humidité
* Double vitrage Faiblement Emissif + gaz Argon avec certification CEKAL®
* Intercalaire Warmedge®
* Quincaillerie Siegenia® ayant reçu un traitement titane contre la corrosion selon norme RAL-RG 607/3 et EN 13126-8
* Silicone non corrosif, sans solvant et résistant aux intempéries
* Classement A.E.V : **A\*4 E\*7B V\*C3**
* **Uw = 1.3 W/m² K (pour Ug = 1 ou 1.1 W/ m² K et λ = 0.13)**

1 BIS, ROUTE DE SOCX ZONE DU BIEREN DYCK 59380 BIERNE TEL : 03 28 24 91 91 – FAX : 03 28 60 38 33

SIRET 750 424 756 00013 – Code APE 1623Z